{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3}
["序号","标的物名称","规格/型号","现状及要求","数量","单位","备注"]
[1,"抓斗桥式起重机","QZ10T-30M","现状：起重机传动装置及相关电气无法使用，影响运行。\n详细维修内容：\n 1.检查各系统及部件链接的线缆状况、横梁除锈维修，并做防腐处理；\n 2.检查维修损坏电气配件及电缆，对损坏电缆及电机等备件进行更换；\n 3.检查维修相关传动部件，对损坏部件进行更换所有系统更换完成后整体调试；                            4.维修完成后对起重机进行调试。",1,"套","东北制药"]
[2,"电动葫芦","CD2t-30m","现状：行车电缆损坏，传动装置无法使用，起重机无法升降运行。                                          维修内容：\n1.检查各系统及部件链接的线缆状况，更换单机滑线500米、滑线接头106个、滑线接头卡扣106个、滑线固定支架120套；                                                                                            2.需对更换集电气4台；                                                                              3.传动装置无法使，检查并需更换起重机传动备件；                                                     4.维修完成后对电动单梁起重机进行调试。",1,"套","东北制药"]